《永泰县清凉镇后垄单元详细规划调整论证》公示稿
一、调整范围
地块位于福州市永泰县清凉镇清凉村，北至鼓樟新苑北侧道路，南至三环路清凉村苏坑，西侧与东侧均临清凉溪。调整范围约41.8公顷。

二、调整主要内容

1、用地优化方案：为了加快推进中药颗粒生产项目落地，需结合新的场地平整方案和现状35KV抽能线的改线迁建，拟对《永泰县清凉镇组团控制性详细规划》及《永泰县清凉镇后垄单元控规动态维护方案》中的部分用地布局进行调整。
（1）将原控规中04-A-02地块沿三环两侧20米外的部分，由防护绿地调整为二类工业用地，并将其用地与04-A-01合并为同一地块；
（2）将原控规中04-A-05地块开发边界内且沿三环两侧20米外的部分，由防护绿地调整为二类工业用地，并将其用地与04-A-04合并为同一地块；
（3）将原控规中04-A-06地块，由防护绿地调整为二类工业用地，并将其用地与04-A-07合并为同一地块；
（4）将调整范围内的部分原控规中的农林用地、中小学用地、住宅用地调整为二类工业用地，并将这些用地合并为同一地块；
（5）保留原控规中的350125-QL-D-01住宅用地（鼓樟新苑）；
（6）结合用地调整局部调整各用地边界和道路线形。
2、地块主要规划技术指标：
调整后的04-A-01地块，用地面积为94133平方米，用地性质为二类工业用地，容积率为1.1-3.0，建筑密度不低于38%，建筑系数不低于40%，建筑高度不高于40米；
调整后的04-A-02地块，用地面积为9470平方米，用地性质为防护绿地；
调整后的04-A-04地块，用地面积为90778平方米，用地性质为二类工业用地，容积率为1.1-3.0，建筑密度不低于38%，建筑系数不低于40%，建筑高度不高于40米；
调整后的04-A-05地块，用地面积为4550平方米，用地性质为防护绿地；
调整后的04-A-06地块，用地面积为69907平方米，用地性质为二类工业用地，容积率为1.1-3.0，建筑密度不低于38%，建筑系数不低于40%，建筑高度不高于40米；
调整后的QL-D-01地块，用地面积为20965平方米，用地性质为二类城镇住宅用地，容积率不超过1.5，建筑密度不高于25%，绿地率不低于25%，建筑高度不高于40米，为现状保留；
调整后的QL-D-26地块，用地面积为104157平方米，用地性质为二类工业用地，容积率为1.1-3.0，建筑密度不低于38%，建筑系数不低于40%，建筑高度不高于40米。
永泰县清凉镇后垄单元详细规划调整论证前后对比图
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